**需求服务内容**

供应商应当针对本文档所列服务内容项目作出响应，如有与本文档所列服务内容的项目可另做附件说明。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **内容** |
| 1 | 风冷热泵机组 | 台 | 高压开关、低压开关、油压开关、水温、水流传感器、电源监测器、电脑主板等维护与保养。 |
| 2 | 制冷机组压缩机 | 个 | 加注制冷剂及更换冷冻油，油过滤器更换。 |
| 3 | 机组控制柜 | 个 | 西门子PLC控制器维护与保养，及时排障，保证正常使用。 |
| 4 | 空调泵 | 台 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 5 | 补水泵 | 台 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 6 | 水泵控制柜 | 个 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 7 | 压差自控反洗过滤式电子水处理仪 | 台 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 8 | 新风预处理机组 | 台 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 9 | 空气处理机组 | 台 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 10 | 格力风机盘管 | 个 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 11 | 电气控制柜维护与保养 | 台 | 变频器、压差开关、温湿度传感器、风阀驱动器维保及更换，保证正常使用。 |
| 12 | 加湿器的维护与保养 | 台 | 加湿桶清洗，电路板的维修与更换。 |
| 13 | 触摸屏主机维护保养 | 台 | 高压板、背光板、电源板、液晶屏的维护与更换。 |
| 14 | 交换机的维护与保养 | 台 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 15 | 回风口清洗 | 个 | 一周清洗一次。 |
| 16 | 冷冻水管保温 | 米 | 及时排障。 |
| 17 | 风管 | 平方米 | 定期清洗，及时排障，保证正常使用。 |
| 18 | 给排水管 | 米 | 及时排障，保证正常使用。 |
| 19 | 风阀 | 个 | 定期检查，视情况更换。 |
| 20 | 水阀 | 个 | 定期检查，视情况更换。 |
| 21 | 自动排气阀 | 个 | 定期检查，视情况更换。 |
| 22 | 水温、水压、风温、风压表 | 个 | 定期检查，视情况更换。 |
| 23 | 电加热管 | 个 | 定期检查、及时排障。 |
| 24 | 杀菌紫外灯 | 个 | 定期检查、及时排障。 |
| 25 | 百级高效过滤器 | 个 | 检测更换一次。 |
| 26 | 千级高效过滤器 | 个 | 检测更换一次。 |
| 27 | 中效过滤器 | 个 | 六个月检测更换一次。 |
| 28 | 初效过滤器 | 个 | 三个月检测更换一次。 |
| 29 | 亚高效过滤器 | 个 | 检测更换一次。 |
| 30 | 维修灯 | 个 | 定期检查、及时排障。 |
| 31 | 送回风百叶 | 个 | 定期清洗、检查、更换。 |
| 32 | 医用气体终端 | 个 | 定期检查、及时排障。 |
| 33 | 医疗电话的维护保养 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 34 | 医疗呼叫的维护保养工作 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 35 | 要求每个月对医疗电话系统检查一次 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 36 | 自动控制柜的维护保养工作 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 37 | 自动控制系统温湿度传感器的维护保养工作 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 38 | 温度控制程序的维护保养工作 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 39 | 电加热控制程序的维护保养工作 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 40 | 电极加湿器控制程序的维护保养工作 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 41 | 比例积分阀控制程序的维护保养工作 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 42 | 压力监测控制程序的维护保养工作 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 43 | 要求每3周对自动控制柜的情况检查一次 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 44 | 要求每3周对自动控制系统温湿度传感器的情况检查一次 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 45 | 要求每3周对温度控制程序的情况检查一次 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 46 | 要求每3周对电加热控制程序的情况检查一次 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 47 | 要求每3周对电极加湿器控制程序的情况检查一次 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 48 | 要求每3周对比例积分阀控制程序的情况检查一次 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 49 | 要求每3周对压力监测控制程序的情况检查一次 | 系统 | 及时排障、定期检查。 |
| 50 | 医用监控系统维护保养 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 51 | 医用智能网络系统维护保养 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 52 | 背景音乐系统的维护保养 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 53 | 有线电视系统的维护保养 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 54 | 可视门禁系统的维护保养 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 55 | 护士站中央控制触摸监护系统的维护保养 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 56 | 手术示教直播传输系统维护保养 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 57 | 配电柜开关的维护保养工作 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 58 | 配电箱开关的维护保养工作 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 59 | 配电柜内接线端子的维护保养工作 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 60 | 配电箱内接线端子的维护保养工作 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 61 | 要求每个月对配电柜开关、接线端子检查一次 | 系统 | 定期检查、及时排障。 |
| 62 | 刷手池自动感应式水龙头的维护保养工作 | 个 | 定期检查。 |
| 63 | 要求每个月对刷手池自动感应式水龙头检查一次 | 系统 | 定期检查。 |
| 64 | 洁净区洁净度、风速、换气速率、温湿度检测 | 系统 | 每年检测一次，做出书面报告，不合格的及时处理。 |